**Description du machine à composter GISI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Modèle:** | **GG 02** |
| **Puissance de traitement:** | 4-5kg/Tag; 1.825 tonnes/année |
| **Application commune:** | Echafaudages et produits alimentaires |
| **Taux de réduction:** | 80–90% |
| **La durée du traitement stérilisation:** | 24 heures |
| **Dimensions:** | 400x400x780mm |
| **Tension:** | 1PNE, 230V |
| **La consommation d'énergie:** | 60-90kWh/Mois |
| **Poids de machine:** | 29kg |
| **Traits:** | Mode d'économie d'énergie Unité de désodorisation Agiter les lames lorsque le couvercle est ouvert |
| **Exigences d'installation:** | Évacuation de l'air par la cheminée vers l'extérieur ou les égouts Diamètre du raccord d'évacuation d'air: D=22mm |
|  |  |
| **Caractéristiques de sécurité:** | Bouton de commande |
|  |  |